**Pokyny pro zákazníky – zabránění škodám způsobených korozí**

Dodržování pokynu chrání Váš odvod spalin před škodami způsobenými korozí.

Všechny komponenty by měly být až do montáže chráněny před znečištěním a uloženy v suchu v originálním balení.

Ubezpečte se, že se stavební díly nedostanou do styku s feritickým nebo méně kvalitním kovem. Kromě toho nesmí být okolní a spalovací vzduch znečištěn chlorovanými uhlovodíky např. rozpouštědla a ředidla, různé spreje pro hobby použití, čistící a odmašťovací prostředky – prací prostředky, laky na vlasy apod.).

**PALIVO: POUŽITÍ ČERNÉHO NEBO ANTRACITOVÉHO UHLÍ NENÍ POVOLENO. Použití uhlí ve vlhkém provozu rovněž není povoleno. PŘI SPALOVÁNÍ DŘEVA je nutné dbát na to, aby se používalo pouze kusové dřevo v přírodním stavu, v žádném případě nepoužívejte pro spalování dřevo jakkoliv chemicky ošetřené, natřené nebo lakované, překližku, dřevotřísky, dřevovláknité desky nebo jinak slepované dřevo, brikety z kůry, plasty všeho druhu a jakékoliv odpady!**